**τεχνικεσ προδιαγραφεσ/ φυλλο συμμορφωσησ**

Να αναφερθούν / δοθούν σε πίνακα κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΕ ΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** |  | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | |
|  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ** |
| 1 | **Γενικές Απαιτήσεις** | | | |
| 1.1 | Το προσφερόμενο αυτοκίνητο να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τεχνικά φυλλάδια, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου μηχανήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | **Αμάξωμα πλαίσιο** | | | |
| 2.1.1 | Εργοστάσιο κατασκευής και έτος κατασκευής αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2 | Τύπος οχήματος Διαστάσεις, όπως ενδεικτικά μήκος πλάτος ύψος οχήματος καθώς και εσωτερικές διαστάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής (με διαγράμματα και διαστάσεις) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.1 | Είδος και στοιχεία ανάρτησης εμπρός τροχών και πίσω άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Σύστημα μετάδοσης /κιβώτιο 5 ταχυτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3 | Βάρος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4 | Είδος συστήματος πέδησης εμπρός και πίσω τροχών | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | **Κινητήρας** | | | |
| 3.1 | Κινητήρας πετρελαιοκίνητος  υπερτροφοδοτούμενος (turbo),τετράχρονος, υδρόψυκτος | < =2.500 c.c. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Μέγιστη πραγματική ισχύς στις αντίστοιχες στροφές | | <= 105KW |  |  | |
| 3.1.2. | Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα και τελική ταχύτητα | | ΝΑΙ |  |  | |
| 3.1.3 | Σχέση συμπίεσης | | ΝΑΙ |  |  | |
| 3.1.4 | Κατανάλωση καυσίμου | | ΝΑΙ |  |  | |
| 3.1.5. | Τύπος και είδος συμπλέκτη | | ΝΑΙ |  |  | |
| 3.1.6. | Είδος διαφορικού | | ΝΑΙ |  |  | |
| **4** | **Τροχοί -ελαστικά -ηλεκτρικά** | | | | | |
| 4.1.1 | Είδος και διαστάσεις ελαστικών | | ΝΑΙ |  |  |
|  | **Μεταξόνιο και μετατρόχιο- Ράμπα ΑΜΕΑ** | | | | |  | |  |  |
| 4.1.2 | Τύπος καθισμάτων και επένδυση τους. | | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Όργανα ελέγχου οδήγησης | | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.4 | Συστήματα ασφάλειας (αερόσακοι,προεντατήρες) | | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.5 | Ράμπα ΑΜΕΑ | | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.6 | Σύστημα συγκράτησης αμαξιού | | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.7 | Κλιματισμός θέρμανση | | ΝΑΙ |  |  |
| **5** | **Ηλεκτρικό σύστημα-όργανα δείκτες παρακολούθησης** | | | | |
| 5.1.1 | Εσωτερικός φωτισμός | | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.2 | Εξωτερικός Φωτισμός | | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.3 | Ηχητική κάλυψη | | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1.4 | Ταχύμετρο, Στροφόμετρο, δείκτη ποσότητας καυσίμου, όργανο θερμοκρασίας ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού | | ΝΑΙ |  |  |
| 5,1.5 | Το αυτοκίνητο θα είναι βαμμένο με χρώματα άριστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του | | ΝΑΙ |  |  | |
| 5.1.6 | Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη να προσδιορίζονται αναλυτικώς | | ΝΑΙ |  |  | |
| 5.1.7 | Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. | | ΝΑΙ |  |  | |
| 5.1.8 | Για απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του μηχανήματος, στην Ελληνική γλώσσα | |  |  |  | |
|  | **Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη** | | | | | |
| 6.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής): | ΝΑΙ | |  |  | |
| 6.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες αυτοκίνητο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | > 1 έτος | |  |  | |
| 6.2 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή εφόσον το αυτοκίνητο είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας | ΝΑΙ | |  |  | |
| 6.3 | Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια -ανταλλακτικά): |  | |  |  | |
| 6.3.1 | Εγγύησηκατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση ) | > 10 έτη | |  |  | |
| 6.3.2 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | < 20 ημέρες | |  |  | |
| 6.3.3 | Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) | ΝΑΙ | |  |  | |
| 6.3.4 | Έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ΝΑΙ | |  |  | |
| 6.3.5 | Αναλυτική κατάσταση των κεντρικών και εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών ανά την επικράτεια για την εκτέλεση επισκευών και συντήρηση για το αυτοκίνητο | ΝΑΙ | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.6 | Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις / SERVICE) (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας ήτοι 1 έτος | | > 1 έτος |  |  | |
| 6.3.7 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών | | ΝΑΙ |  |  | |
| 7. | **Παράδοση Αυτοκίνητου** | | | | | |
| 7.1 | Η τελική παράδοση του αυτοκίνητου να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να Βαρύνουν τον Προμηθευτή | | ΝΑΙ |  |  | |
| 7.2 | Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προμηθευτή. Ο αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή | | ΝΑΙ |  |  | |
| 7.3 | Χρόνος παράδοσης αυτοκίνητου | | < 90ημερών |  |  | |
| 8.1 | Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το αυτοκίνητο με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. | ΝΑΙ | |  |  |
| 8.2 | Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του Προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού/ εξαρτημάτων του αυτοκίνητου με αντίστοιχα Ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερόμενων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού /εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων | ΝΑΙ | |  |  |
| 8.3 | Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των τμημάτων του προσφερόμενου αυτοκίνητου ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες τους | ΝΑΙ | |  |  |
| 8.4 | 0 Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας | ΝΑΙ | |  |  |
| 8.5 | Ενεργειακή κατανάλωση (κατανάλωση καυσίμου από πίνακες κατασκευαστή) | ΝΑΙ | |  |  |
| 8.6 | ΕκπομπέςC02 | ΝΑΙ | |  |  |